**万用表使用规程**

1. Fluke 17B+在非关闭档下一段时间无操作后将关机，再次使用时需要先旋转至关机档后再开启。优利德万用表有开关，如自动关机后需要重启开关。
2. 测量时注意表笔插头应根据功能查到相应的插座内。
3. 测量前应注意待测信号是否为危险电压，以免人身伤害。
4. 测量前因应注意功能和量程档位是否正确，以免损坏万用表
5. 转换档位时一定撤回表笔，以免待测信号损坏档位，待调至使用档位后再次使用表笔测量。